
<http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=2078.140#msg1102257>





я увидел был деревянный барабан барабан с вкрученными в него саморезами.Сначала они были шляпками над барабаном 1 см быстро очень мельчило но и кусочки были не больше см .Потом закрутил саморезы почти до самой шляпки но все равно было не то.Потом я взял лист тонкого нержа и дюпелем набил дырок как на мелкой терке и набил на барабан измельчение стало долгим но это того стоило я вас уверяю. А пресс вот такой ...




<http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=22808.600>


дело не в угле наклона зубья а в высоте.Если сделатьвысоту зуба 7-12мм +увеличить обороты то процес пойдет.

<http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=22808.580>

Я у себя поменял угол атаки саморезов,стало лучше значительно,вот здесь писал <http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12026553> .

<http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12053753>







Диаметр вала с саморезами15см.

<http://www.chipmaker.ru/topic/144542/page__hl__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83>

<http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=22808.640>



