// Скетч для показометра давления с звуковой сигнализацией превышения заданного уровня
// Должен работать с датчиками XGZP6899D  XGZP6847D   XGZP6857D  XGZP6859D  XGZP6869D  XGZP6877D  XGZP6887D  XGZP6858D  
// Проверен с датчиком XGZP6857D
// В теле скетча выбрать К в зависимости от верхнего предела датчика, тип зумера и значение давления для срабатывания сигнализации

// использована библиотека с поддержкой большого количества дисплеев, список: https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/device
// Проверен с дисплеем SSD1309, 128x64 1,54"

// Входы и выходы ардуино нано для подключения датчика, зумера и дисплея указаны в теле скетча