Примерная коррекция показаний спиртометра в зависимости от температуры спирта указана в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диапазон (крепость)** | **5°C** | **10°C** | **15°C** | **20°C** | **25°C** | **30°C** | **35°C** |
| **20-60%** | +6% | +4% | +2% | - | -2% | -4% | -6% |
| **65-80%** | +5% | +3% | +2% | - | -1% | -3% | -5% |
| **85%+** | +4% | +3% | +1% | - | -1% | -3% | -4% |