Концентрация спирта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Температура кипения жидкости в кубе в °C.** | **Концентрация спирта %.** | | |
| **Объёмная** | **Массовая** | **Малярная** |
| 78,15 | 97,17 | 95,57 | 98,40 |
| 78,5 | 93,70 | 90,58 | 79,00 |
| 79,0 | 89,06 | 84,46 | 68,00 |
| 79,5 | 83,78 | 77,93 | 58,00 |
| 80,0 | 77,48 | 70,60 | 48,43 |
| 80,5 | 72,17 | 64,73 | 41,78 |
| 81,0 | 67,27 | 59,51 | 36,50 |
| 81,5 | 61,96 | 54,04 | 31,50 |
| 82,0 | 55,75 | 47,91 | 26,45 |
| 82,5 | 50,07 | 42,50 | 22,42 |
| 83,0 | 45,50 | 38,26 | 19,50 |
| 83,5 | 42,09 | 35,17 | 17,50 |
| 84,0 | 39,07 | 32,48 | 15,83 |
| 84,5 | 35,81 | 29,61 | 14,13 |
| 85,0 | 33,02 | 27,20 | 12,75 |
| 85,5 | 30,39 | 24,94 | 11,50 |
| 86,0 | 28,02 | 22,93 | 10,42 |
| 86,5 | 25,79 | 21,04 | 9,44 |
| 87,0 | 23,95 | 19,50 | 8,65 |
| 87,5 | 22,17 | 18,02 | 7,92 |
| 88,0 | 20,35 | 16,51 | 7,18 |
| 88,5 | 18,63 | 15,09 | 6,50 |
| 89,0 | 17,16 | 13,87 | 5,92 |
| 89,5 | 15,89 | 12,82 | 5,44 |
| 90,0 | 14,49 | 11,67 | 4,91 |
| 90,5 | 13,27 | 10,68 | 4,47 |
| 91,0 | 12,11 | 9,73 | 4,04 |
| 91,5 | 11,21 | 9,00 | 3,72 |
| 92,0 | 10,39 | 8,33 | 3,43 |
| 92,5 | 9,70 | 7,77 | 3,19 |
| 93,0 | 9,06 | 7,25 | 2,96 |
| 93,5 | 8,49 | 6,79 | 2,77 |
| 94,0 | 7,94 | 6,35 | 2,58 |
| 94,5 | 7,34 | 5,86 | 2,38 |
| 95,0 | 6,79 | 5,42 | 2,19 |
| 95,5 | 6,21 | 4,95 | 2,00 |
| 96,0 | 5,64 | 4,50 | 1,81 |
| 96,5 | 5,08 | 4,05 | 1,62 |
| 97,0 | 4,45 | 3,54 | 1,42 |
| 97,5 | 3,88 | 3,09 | 1,23 |
| 98,0 | 3,31 | 2,63 | 1,04 |
| 98,5 | 2,52 | 2,00 | 0,79 |
| 99,0 | 1,69 | 1,34 | 0,53 |
| 99,5 | 0,84 | 0,66 | 0,26 |
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |